**ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE – DOMAO 100**



Date : 21.01.2020

Désignation produit **: Bâti-support autoportant NF - DOMAO 100**

Référence : DOM43

Code EAN : 3 24723014358 0

Photo du produit :

 **Pipe d’évacuation coudée ou droite (orientable)**

Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit…) :

* Bâti-support autoportant gris
* Certifié NF - Résistant à une charge de plus de 400 kg
* Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm traités anti-corrosion
* Peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
* Système de **pieds freinés** : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
* Installation sur sol et/ou mur porteur
* Fixations murales fournies
* Gabarit de réserve rigide pour l’ouverture du réservoir : délimite l’habillage et son épaisseur
* Gabarits de protection contre les corps étrangers
* Livré sans plaque de commande
* Mécanisme de chasse 3/6 litres NF
* Robinet silencieux classe 1 NF
* Evacuation coudée ou droite en PVC Diamètre 100 mm (pipe orientable)
* Kit de liaison cuvette
* Fixation cuvette sans découpe par tige filetée à **visage rapide (une seule pièce)**

Recommandations d’utilisation :

* Réservoir équipé isolé capacité de 6 litres duquel tout l’équipement peut être extrait par l’ouverture de la plaque de commande
* Mécanisme de chasse double volume préréglé d’usine 3/6 litres
* Robinet silencieux préréglé d’usine à 6 litres
* **Connexion en eau sécurisée à l’intérieur** du réservoir
* Maintenance aisée **sans outils**

Caractéristiques produit :

|  |  |
| --- | --- |
| Profondeur en cm | 14,7 à 24,0 cm |
| Hauteur en cm | 110,0 à 130,0 cm |
| Largeur en cm | 35,0 cm |
| Poids en KG | 20,95 kg |
| Matières des différents composants | Structure en acier traité anti-corrosion |
| Couleur | A définir |
| Accessoire(s) fourni(s) | Pipe d’évacuation orientable, kit de liaison cuvette avec manchons d’évacuation et d’alimentation, accessoires de réserve et de protection pour l’habillage et vis rapides pour fixation de la cuvette |
| Fonctionnement du produit (secteur, pile…) | NC |
| Puissance | NC |
| Durée de la garantie | Bâti-support : 10 ans / Commande : 2 ans |
| Conditionnement (nombre de pièces par colis) | 20 bâtis-supports ou 1 palette |
| Norme(s) | NF |

Dessin technique avec dimensions :

